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Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Drevené podlahoviny 

Typy: Podlahovinové dosky z rastlého ihličnatého dreva (smrek, borovica)
Zamýšľané použitie: Podlaha do interiérov bytových a verejných priestorov so suchým prostredím s triedou reakcie na oheň Dfl-s1 pre drevené podlahoviny z rastlého dreva smrek, borovica, smrek/smrekovec bez povrchovej úpravy priemernej minimálnej hustoty 400 až 430 kg/m3, s vlhkosťou dreva (9 ± 2) % pre použitie v interiéri a (14 ± 2) % - pre použitie v exteriéri, minimálnej celkovej hrúbky 20 mm, na spodnej strane so vzduchovou medzerou alebo bez vzduchovej medzery. Pokladá sa na drevený podklad, s ktorým sa spája skrutkovaním alebo klincovaním, resp. lepením.
Výrobca:  WOOD-PROFIL, s.r.o., Liesek 489/1, 027 12 Liesek
Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 4 

Harmonizovaná norma: EN 14342:2013
Notifikované subjekty: -
Deklarované parametre:

Tabuľka 1 

	Podstatné vlastnosti
	Parameter
	Harmonizovaná technická špecifikácia

	Reakcia na oheň 
	Trieda Dfl  -  s1
	EN 14342:2013



	Emisia formaldehydu
	Trieda E1
	

	Obsah pentachlórfenolu
	< 5 ppm
	

	Medza pevnosti
	NPD
	

	Šmykľavosť
	NPD
	

	Tepelná vodivosť
	Smrek: 0,11 W/(mK)
	Borovica: 0,12 W/(mK)
	

	Biologická trvanlivosť
	Trieda použitia 1
	


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. 

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:


............................, konateľ


......................................................

V Lieseku dňa 11.12.2018






Podpis




.......................................................

